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[bookmark: _Toc20227]一、概述
G-STH600-28S28N是DC-DC直流模块电源，16-40Vdc输入，28Vdc输出，输出功率600W。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。
	产品型号
	输入电压
	输出电压
	输出电流
	效率
	纹波
	均流

	G-STH600-28S28N
	16-40Vdc
	28Vdc
	21.4A
	92.5%
	280mVp-p
	否

	G-STH600-28S28NP
	16-40Vdc
	28Vdc
	21.4A
	92.5%
	280mVp-p
	是


[image: g-STH600-28S28N]特点：
· 宽输入电压范围
· 输入与输出隔离
· 金属底板
· 输出过流保护
· 输出短路保护
· 输出过压保护
· 过温保护
· 输入欠压保护
· PCB板上直插式安装
· 100%国产化器件
二、环境特性
	序号
	项目
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	备注

	1
	工作温度
	（请参考“降额曲线”）
	℃
	(铝基板最高点温度不超过110℃）

	2
	储存温度
	-55
	
	125
	℃
	

	3
	海拔高度
	
	
	4000
	m
	

	4
	相对湿度
	20
	
	95
	%
	

	5
	引脚焊接温度
	焊点距离外壳1.5mm，焊接时间小于3.5S

	6
	散热冷却方式
	自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳）


[bookmark: _Toc22816]三、电气特性
	序号
	项目
	性能指标
	单位
	备注

	1
	输入电压范围
	16
	28
	40
	Vdc
	

	2
	空载功耗
	
	11
	12
	W
	

	3
	输入电流
	
	
	37.5
	A
	输入16V满载

	4
	启动时间
	
	
	50
	ms
	

	5
	输出效率（输入28V时）
	
	
	待定
	%
	25%

	
	
	
	
	待定
	%
	50%

	
	
	
	
	待定
	%
	75%

	
	
	
	
	92.8
	%
	100%

	6
	额定输出电压
	
	28
	
	Vdc
	

	7
	输出功率
	
	
	600
	W
	

	8
	输出纹波及噪声
	
	待定
	280
	mVp-p
	20M带宽测试，探头并联10u+104电容

	9
	输出电压调节范围
	24
	
	29.4
	V
	[bookmark: OLE_LINK1]低于28Vdc电流不超过22A,高于28Vdc功率不超过600W

	10
	温度系数
	-0.03
	
	0.03
	%/℃
	

	11
	动态响应恢复时间
	
	
	1
	mS
	负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io  (阶跃速率2.5A/1uS)

	12
	负载动态过冲电压
	-5
	
	5
	%
	负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io  (阶跃速率2.5A/1uS)

	13
	CNT
	模块ON/OFF
	低电平开机

	14
	输入外接电容
	470
	
	
	μF
	低ESR电解电容，耐压≥63V。

	15
	输出外接电容
	470
	
	2000
	μF
	低ESR电解电容，耐压≥63V。

	16
	线性调整率
	-0.5
	
	0.5
	%
	

	17
	稳压精度
	-1
	
	1
	%
	STH600-28S28NP内置合路功能，内置合路mos，导通前会导致电压偏差较大，0～4A电压会偏高3%，4A内置mos导通，≥4A稳压精度1%


[bookmark: _Toc30827]四、保护特性
	序号
	项目
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	备注

	1
	输出过流保护
	22
	23
	25
	A
	过流打嗝，自恢复

	2
	输出短路保护
	
	有
	
	
	打嗝，自恢复

	3
	过温保护
	100
	105
	110
	℃
	铝板最高点温度

	4
	输入欠压保护
	14
	
	15.5
	V
	

	5
	输出过压保护
	31
	
	33
	V
	打嗝自恢复


[bookmark: _Toc28374]五、安规以及EMC特性
	序号
	项目
	标准（或测试条件）
	备注

	1
	抗电
强度
	输入对输出
	1500Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	
	
	输入对铝基板
	1000Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	
	
	输出对铝基板
	500Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	2
	绝缘电阻
	输入对输出
	≥10MΩ@500Vdc
	25℃,70%RH

	3
	重量
	
	117g
	
	典型值

	4
	工作频率
	
	430kHz
	
	典型值


[bookmark: _Toc10017]六、产品特性曲线
[bookmark: _Toc8776]6.1 降额曲线
[image: 输入电压28]
[bookmark: _Toc8368]6.2 效率曲线


[bookmark: _Toc527]七、机械特性以及接插件规格
[bookmark: _Toc924]7.1 外形尺寸
[image: ]
[bookmark: _Toc7084]7.2 引脚定义                                                                                                       
	管脚
	管脚定义
	功能
	注

	1
	VIN-
	输入负极
	

	2
	CNT
	模块ON/OFF
	低电平开机

	3
	VIN+
	输入正极
	输入正极外部需加装输入电感（详见推荐电路）

	4
	OUT+
	输出正极
	

	5
	S+
	正补偿
	不可与Vout+直接连接

	6
	Trim
	电压微调
	上调电压，在TRIM和S+加电阻Rup，
下调电压，在TRIM和OUT-加电阻Rdown。

	7
	ISHARE
	模块并联均流
	

	8
	OUT-
	输出负极
	

	电压微调电阻取值

	Vout
	28.5V
	29V
	29.6V
	

	Rup
	1.6M
	910K
	560K
	

	Vout
	27.5V
	27V
	26V
	24V

	Rdown
	150K
	75K
	24K
	3K


[bookmark: _Toc5184]7.3 输出电压微调功能
 [image: ]     [image: ]



[bookmark: _Toc25446]7.4 遥控端（CNT)几种控制方式推荐电路
[image: ]
[bookmark: _Toc6594]7.5 并联升功率使用
[image: ]注：此版本不支持均流
[bookmark: _Toc24566]7.6 推荐电路

[image: ]
注：模块内部无输入电感，外部必需加电感


[bookmark: _Toc4978]八、补充波形
	[image: ]

	Vin=28V 满载 开机过冲幅度，上升时间

	[image: ]

	Vin=28V满载 输出纹波噪音

	[image: ]

	Vin=28V 负载1A  关机过冲幅度，下降时间

	[image: ]

	Vin=28V动态（负载25%-50%）




[bookmark: _Toc24803]九、包装、运输、储藏
[bookmark: _Toc4687]9.1 包装
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。
[bookmark: _Toc31871]9.2 运输
产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。
[bookmark: _Toc8072]9.3 贮存
产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-55—125℃和相对湿度20%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少20cm高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm，在本规定条件下的贮存期一般为2年，超过2年后应重新进行检验。
[bookmark: _Toc15057]十、注意事项
本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！





















备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认
其他技术指标请与我司销售人员联系
邮箱：jiguohui@stptec.com
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