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[bookmark: _Toc8001]一、概述
G-STQ360-24S12N是DC-DC直流模块电源，18-36Vdc输入，12Vdc输出，输出功率360W。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。
	产品型号
	输入电压
	输出电压
	输出电流
	效率
	纹波
	均流

	G-STQ360-24S12N
	18-36Vdc
	12Vdc
	30A
	93%
	120mVp-p
	否

	G-STQ360-24S12NP
	18-36Vdc
	12Vdc
	30A
	93%
	120mVp-p
	是


特点：
· [image: STQ360-24S12N]宽输入电压范围
· 输入与输出隔离
· 金属底板
· 输出过流保护
· 输出短路保护
· 输出过压保护
· 过温保护
· 输入欠压保护
· PCB板上直插式安装
· 负逻辑
· P版本内置Oring
· 100%国产电子元器件
[bookmark: _Toc2738]二、环境特性
	序号
	项目
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	备注

	1
	工作温度
	（请参考“降额曲线”）
	℃
	(铝基板最高点温度不超过100℃）

	2
	储存温度
	-55
	
	85
	℃
	

	3
	海拔高度
	
	
	4000
	m
	

	4
	相对湿度
	20
	
	95
	%
	

	5
	引脚焊接温度
	焊点距离外壳1.5mm，焊接时间小于3.5S

	6
	散热冷却方式
	自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳）


[bookmark: _Toc23492]三、电气特性
	序号
	项目
	性能指标
	单位
	备注

	
	
	最小值
	典型值
	最大值
	
	

	1
	输入电压范围
	18
	24
	36
	Vdc
	

	2
	输入电流
	
	
	25
	A
	

	3
	启动时间
	
	
	100
	ms
	

	4
	输出效率（输入24V时）
	
	
	91.09%
	
	25%

	
	
	
	
	93.56%
	
	50%

	
	
	
	
	93.61%
	
	75%

	
	
	
	
	93.09%
	
	100%

	5
	额定输出电压
	
	12
	
	Vdc
	

	6
	输出功率
	
	
	360
	W
	

	7
	输出纹波及噪声
	
	100
	120
	mVp-p
	20M带宽测试，探头并联10u+104电容

	8
	输出电压调节范围
	11.4
	
	12.6
	V
	[bookmark: OLE_LINK1]输出低于12Vdc电流不超过30A,高于12Vdc功率不超过360W

	9
	温度系数
	-0.03
	
	0.03
	%/℃
	

	10
	动态响应恢复时间
	
	200
	400
	uS
	负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io  (阶跃速率2.5A/1uS)

	11
	负载动态过冲电压
	-5
	
	5
	%
	负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io  (阶跃速率2.5A/1uS)

	12
	CNT
	模块ON/OFF
	接地开机

	13
	输入外接电容
	470
	
	
	μF
	低ESR电解电容，耐压≥63V。

	14
	输出外接电容
	
	470
	5000
	μF
	低ESR电解电容，耐压≥25V。功率超过300W时容性负载能力2000uF.

	15
	线性调整率
	-0.5
	
	0.5
	%
	

	16
	稳压精度
	-1
	
	1
	%
	

	17
	空载功耗
	
	
	6
	W
	


[bookmark: _Toc32716]四、保护特性
	序号
	项目
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	备注

	1
	输出过流保护
	34
	36
	38
	A
	过流打嗝，自恢复

	2
	输出短路保护
	
	有
	
	
	打嗝，自恢复

	3
	过温保护
	95
	100
	105
	℃
	铝板最高点温度

	4
	输入欠压保护
	16
	17
	17.5
	V
	

	5
	输出过压保护
	13
	13.5
	14
	V
	打嗝自恢复


[bookmark: _Toc6568]五、安规以及EMC特性
	序号
	项目
	标准（或测试条件）
	备注

	1
	抗电
强度
	输入对输出
	1500Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	
	
	输入对铝基板
	1000Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	
	
	输出对铝基板
	500Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	2
	绝缘电阻
	输入对输出
	≥10MΩ@500Vdc
	25℃,70%RH

	3
	工作频率
	
	425kHz
	
	典型值

	4
	重量
	
	[bookmark: _GoBack]72g
	
	典型值




[bookmark: _Toc5933]六、产品特性曲线
[bookmark: _Toc26245]6.1 降额曲线
[image: 输入电压24]
[bookmark: _Toc25913]6.2 效率曲线



[bookmark: _Toc5526]七、机械特性以及接插件规格
[bookmark: _Toc26370]7.1 外形尺寸
[image: ]
[bookmark: _Toc21345]

7.2 引脚定义                                                                                                       
	管脚
	管脚定义
	功能
	备注

	1
	VIN-
	输入负极
	

	2
	CNT
	模块ON/OFF
	接地开机

	3
	VIN+
	输入正极
	

	4
	OUT+
	输出正极
	

	5
	S+
	正补偿
	不能与VOUT+相连

	6
	Trim
	电压微调
	上调电压，在TRIM和S+加电阻Rup，需要下调，在TRIM和S-加电阻Rdown。

	7
	S-
	负补偿
	

	8
	OUT-
	输出负极
	


[bookmark: _Toc5068]八、推荐电路
[image: ]
[bookmark: _Toc2982]8.1 输出电压微调功能
 [image: ]     [image: ]

	电压微调

	Vout
	11.4V

	Rdown
	120K

	Vout
	12.6V

	Rup
	560K


[bookmark: _Toc23476]8.2 遥控端（CNT)几种控制方式推荐电路
[image: ]
[bookmark: _Toc23528]九、包装、运输、储藏
[bookmark: _Toc1192]9.1 包装
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。
[bookmark: _Toc24321]9.2 运输
产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。
[bookmark: _Toc8214]9.3 贮存
产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-55—125℃和相对湿度20%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少20cm高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm，在本规定条件下的贮存期一般为2年，超过2年后应重新进行检验。
[bookmark: _Toc17065]十、注意事项
[bookmark: _Toc4444]本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！











备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认
其他技术指标请与我司销售人员联系
邮箱：jiguohui@stptec.com
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