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[bookmark: _Toc20876]一、概述
STE150-24S24NC1是DC-DC直流模块电源，9-40Vdc输入，24Vdc输出，输出功率150W。具有输出短路保护，输出过流保护,输出过压保护，过温保护，输入欠压保护，输出电压可调等功能。
	产品型号
	输入电压
	输出电压
	输出电流
	效率
	纹波
	尺寸

	STE150-24S24NC1
	9-40Vdc
	24Vdc
	6.25A
	92%
	240mVp-p
	60.9*25.8*12.7


[image: 未标题-1]														特点：
· 宽输入电压范围
· 输入与输出隔离
· 金属五面体
· 输出过流保护
· 输出短路保护
· 输出过压保护
· 过温保护
· 输入欠压保护
· PCB板上直插式安装

[bookmark: _Toc26092]二、环境特性
	序号
	项目
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	备注

	1
	工作温度
	（-40℃—85℃，请参考“降额曲线”）
	[bookmark: OLE_LINK6]℃
	(铝基板中心点温度不超过100℃）

	2
	储存温度
	-55
	
	125
	℃
	

	3
	海拔高度
	
	
	4000
	m
	

	4
	相对湿度
	20
	
	95
	%
	

	5
	引脚焊接温度
	焊点距离外壳1.5mm，焊接时间小于3.5S

	6
	散热冷却方式
	自然空气或者强制风冷（根据热需要底面加装散热底板效果更佳）


[bookmark: _Toc28225]三、电气特性
	序号
	项目
	性能指标
	单位
	备注

	1
	输入电压范围
	9
	
	40
	Vdc
	启动电压需大于9V

	2
	输入电流
	
	
	18
	A
	

	3
	启动时间
	
	
	100
	ms
	

	4
	输出效率（输入24V时）
	
	
	87
	%
	50%（3.125）

	
	
	
	
	92.3
	
	75%（4.687）

	
	
	
	
	92.1
	
	100%（6.25）

	5
	额定输出电压
	
	24
	
	Vdc
	

	6
	输出功率
	
	
	150
	W
	

	7
	输出纹波及噪声
	
	100
	240
	mVp-p
	20M带宽测试，探头并联47u+104电容

	8
	输出电压调节范围
	-5
	
	5
	%
	[bookmark: OLE_LINK1]输出电压低于24Vdc电流不超过6.25A,高于24Vdc功率不超过150W。

	9
	温度系数
	-0.03
	
	0.03
	%/℃
	

	10
	动态响应恢复时间
	
	
	250
	uS
	负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io  (阶跃速率2.5A/1uS)

	11
	负载动态过冲电压
	-5
	
	5
	%
	负载跳跃额负载：25%Io-50%Io-75%Io  (阶跃速率2.5A/1uS)

	12
	CNT
	[bookmark: OLE_LINK11]CNT小于0.5V开机，大于2V关机
	接地开机

	13
	输入外接电容
	470
	
	
	μF
	固态电容，耐压≥50V。

	14
	输出外接电容
	220
	推荐470
	1220
	μF
	固态电容，耐压≥36V。

	15
	输出稳压精度
	-1
	
	1
	%
	

	16
	带容性负载能力
	
	680
	1220
	μF
	

	17
	线性调整率
	-0.5
	
	0.5
	%
	

	18
	负载调整率
	-0.5
	
	0.5
	%
	

	19
	空载功耗（额定）
	
	2.5
	4
	W
	


[bookmark: _Toc27735]四、保护特性
	序号
	项目
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	备注

	1
	输出过流保护
	6.4
	7.3
	9
	A
	过流打嗝，自恢复

	2
	输出短路保护
	
	有
	
	
	打嗝，自恢复

	3
	过温保护
	100
	107
	110
	℃
	铝板中心点温度

	
	过温保护回至
	5
	7
	10
	℃
	

	4
	输入欠压保护
	7.8
	8.3
	8.9
	V
	恢复电压＞8.8V

	5
	输出过压保护
	26
	29
	30
	V
	打嗝,自恢复


[bookmark: _Toc13954]五、安规以及EMC特性
	序号
	项目
	标准（或测试条件）
	备注

	1
	抗电
强度
	输入对输出
	1500Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	
	
	输入对铝基板
	1000Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	
	
	输出对铝基板
	500Vdc/10mA/10s
	无飞弧、无击穿

	2
	绝缘电阻
	输入对输出
	≥10MΩ@500Vdc
	25℃,70%RH

	3
	工作频率
	440kHz
	典型值

	4
	重量
	
	58g
	
	典型值


[bookmark: _Toc11694][bookmark: OLE_LINK2]六、产品特性曲线
[image: 输入电压24]
[bookmark: _Toc7764]七、附图（待补充）
	图(1) 效率曲线图
	图(2) 输出纹波噪音波形

	
[image: ]
	[image: ]




	图(3) 电源开机波形
	图(4) 电源关机波形

	[image: ]
	[image: ]



	图(5)  25%～50%负载动态波形
	图(6)  50%～75%负载动态波形

	[image: ]
	[image: ]



[bookmark: _Toc1102]八、推荐电路
[image: ]
注：CY需用固态电容，电容需靠近模块引脚，其他EMC电路根据需要自行设计。

遥控端（CNT)几种控制方式推荐电路
[image: ]九、机械特性以及接插件规格
[bookmark: _Toc15180]9.1 外形尺寸
[image: 结构图]
[bookmark: _Toc27008]9.2 管脚定义以及规格                                                                                                       
	管脚
	管脚定义
	功能
	注

	1
	VIN-
	输入负极
	

	2
	CNT
	模块ON/OFF
	接地开机

	3
	VIN+
	输入正极
	

	4
	OUT+
	输出正极
	

	6
	Trim
	电压微调
	[bookmark: OLE_LINK4]上调电压，在TRIM和OUT-
加电阻R2;需要下调，在TRIM和OUT+加电阻R1

	7
	OUT-
	输出负极
	

	[bookmark: OLE_LINK5]R2=20K

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]R2=15K

	R1=1950K


电压微调公式：
上调公式：Vout=[1+（B1/RN)]*B3
Vout=[1+(68.1/RN)]*1.25V
RN=[B2*(20+R2)]/[B2+(20+R2)]K                  B1=68.1K
RN=[3.727*(20+R2)]/[3.727+(20+R2)]K             B2=3.727K
                                              B3=1.25V
下调公式：Vout=[1+（RN/B2)]*B3
Vout=[1+(RN/3.727)]*1.25V
RN=[B1*(20+R1)]/[B1+(20+R1)]K 
RN=[75*(20+R1)]/[75+(20+R1)]K 
[bookmark: _Toc31621]十、包装、运输、储藏
[bookmark: _Toc27910]10.1 包装
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等；包装箱内有附件清单。
[bookmark: _Toc27016]10.2 运输
产品运输时应有牢固的包装箱。箱外面应符合相关国标的规定且应有“小心轻放”、“防潮”等标志。装有产品的包装箱允许用任何运输工具运输。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。
[bookmark: _Toc27106]10.3 贮存
产品未使用时应存放在包装箱内，仓库环境温度-55—125℃和相对湿度20%—95%，仓库内不允许有有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动，冲击和强磁场作用，包装箱应垫离地至少20cm高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm，在本规定条件下的贮存期一般为2年，超过2年后应重新进行检验。
[bookmark: _Toc3174]十一、注意事项
本机可能有危险能量输出，工作时切勿触摸！





































备注：产品会不定期更新，恕不另行通知，最新版本请与我司确认
其他技术指标请与我司销售人员联系
邮箱：jiguohui@stptec.com
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